附件1

检验检测机构CMA资质及信用记录查询

一、检验检测机构CMA资质查询

CMA资质认定证书颁发机关分为市场监管总局和省级市场监管局（全国有个别省级市场监管局委托给市级市场监管局实施）。CMA检验检测报告（以下简称CMA报告）是指在报告封面标注了检验检测机构资质认定标志（详见下图）的检验检测报告。
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检验检测机构资质认定标志

检验检测机构资质认定标志，由China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval的英文缩写CMA形成的图案和检验检测机构的资质认定证书编号组成。检验检测机构的资质认定证书编号共12位，由实施资质认定部门（即市场监管总局或省级市场监管局）赋予，具有唯一性，可登录发证机关相关网站查询。如发证机关为广东省市场监管局的，可登录“广东省市场监督管理局质量信息公示平台”（http://amr.gd.gov.cn/gdzj-web/modules/
certificatesearch/main.jsp），在“检验检测资质认定”的“证书编号”或“单位名称”等栏目输入查询内容，即可查询机构资质认定证书信息。
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发证机关为市场监管总局的，可登录“全国认证认可信息公共服务平台”或“http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?

currentPosition=”，点击“检验检测”-在“国家级资质认定获证机构查询”，在“证书编号”或“单位名称”等栏目输入查询内容，即可查询机构资质认定证书信息。
检验检测机构CMA检验标准、检验项目资质查询

检验检测机构出具CMA报告，报告中检验检测项目依据的含有检测方法的各类标准均需获得市场监管部门CMA资质认定。不含检验检测方法的产品标准、限值标准等标准一般不列入检验检测机构资质认定范围，不需要取得CMA资质认定，可作为CMA报告检测项目的判定依据，具体可咨询相关检验检测机构或属地市场监管部门。
查询获得广东省市场监督管理局CMA资质认定的检验检测机构登录“广东省市场监督管理局质量信息公示平台”或（http://

amr.gd.gov.cn/gdzj-web/modules/certificatesearch/main.jsp），在查“机构名称”“标准方法”“参数”（注：即检验项目）等栏目输入CMA检验报告上的相应内容，不能查询到对应信息（如空白信息）的，则该机构未取得该检验检测项目的资质认定。查询过程如遇问题可联系该平台技术管理人员，联系电话：020-38835241

查询获得市场监管总局CMA资质认定的检验检测机构，可登录“全国认证认可信息公共服务平台”或“http://cx.cnca.cn/

CertECloud/qts/qts/qtsPage?currentPosition=”进行相应查询。
三、检验检测认证机构信用记录查询
方法一：登录“信用中国”平台“信息公示”页面，输入查询内容，可查询机构信用评级、失信记录及联合惩戒等信息。网址：https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/。
方法二：登录“国家企业信用信息公示系统”（https://www.

gsxt.gov.cn/index.html），可查询机构登记状态、年报信息及市场监管部门行政处罚等记录。
附件2

CMA检验检测报告查验复函
（参考模版一）
                    ：
你（单位）查验的载明以本机构名义出具的标注了CMA标志的检验检测报告（机构CMA编号为：       ，报告编号：      ，产品名称：      ，委托单位：      ，检测类别：     ，加盖机构公章或检验检测专用章：是(、否(）收悉。

经核实，该CMA报告是本机构依法出具的，报告中检验检测项目依据的含有检测方法的标准均已获得CMA资质认定。（检测依据中如有不含检测方法的标准的，须将不含检测方法的标准列出来，并说明依法不需要取得CMA资质认定）

联系人及电话：

检验检测机构名称

（加盖机构公章或检验检测专用章）

**年**月**日

CMA检验检测报告查验复函
（参考模版二）
                 ：
你（单位）查验的载明以本机构名义出具的标注了CMA标志的检验检测报告（机构CMA编号为：       ，报告编号：      ，产品名称：       ，委托单位：     ，检测类别：    ，加盖机构公章或检验检测专用章：是(、否(）收悉。
经核实： 
(( 该检验检测报告是假冒本机构的报告。
理由：                                 

                                               。
(( 该检验检测报告对本机构的报告进行了篡改。
篡改内容：                              

                                                 。
请你（单位）协助提供获取该检验检测报告的相关资料，本机构将依法追究相关人员或单位的法律责任。
联系人及电话：
检验检测机构名称
（加盖机构公章或检验检测专用章）
**年**月**日

附件3

CMA检验检测报告阅读指引

CMA检验检测报告，是指依法设立的检验检测机构在其获得的CMA资质认定范围内，出具的标注了CMA标志的检验检测数据、结果、报告等（以下简称CMA报告）。一份合法的CMA报告通常包含以下要素：

1.资质标志：在报告封面上部适当位置标注CMA标志，表明出具机构获得了报告内所有含有检测方法的标准的CMA资质认定。

2.基本信息：包括报告的唯一性编号、标题、委托方、检测类别和受检样品信息等。

3.检测信息：明确写有所依据的检验检测方法、标准和检测数据、检测结论及检测日期等。

4.责任信息：须有报告签发人的签字或等效标识、签发日期，并加盖检验检测机构印章或检验检测专用章。

5.注意事项：①CMA报告反映的是所检样品质量状况，并不必然代表或者反映其他产品的质量状况。要以送检样品的质量状况代表相关产品的质量状况，需要证明相关产品与送检样品具有一致性特性（比如样品与其他产品属于同一型号、同一批次等）。比如，在政府部门实施的监督抽查中，抽样人员要按照相关规定抽取样品，并核对抽检样品与相关产品的一致性。②产品检验项目众多，一份CMA报告一般不会包括产品的全部指标，查阅一份CMA报告，要查看所检项目是否为产品核心指标，防止以标签标识等非核心指标的检验结果“以偏概全”“证明”所检产品的质量状况。③CMA报告检验检测结论规范表述为“本次委托检测指标符合**标准要求”，不得表述为“产品检验合格”，只有产品全部项目检测均符合要求才能作出“产品检验合格”的判定。
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